**附件**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **儋州院区院区幼儿园厨房设备配置报价表** | | | | | | | |
| 报价单位（盖章）： | | |  |  |  | 单位：元 |  |
| **序号** | **品名及规格** | **单位** | **数量** | **单价** | **金额** | **材质说明** | **品牌** |
| **仓库** | | |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层排骨货架 1200\*500\*1550 | 台 | 4 |  |  | 台面采用1.5mm厚304不锈钢板,补强撑采用1.5毫米不锈钢板,1.5毫米\*38毫米直径不锈钢通。） |  |
| **主厨间** | | |  |  |  |  |  |
| 2 | 环保型灭蝇器（粘捕）650\*220\*450 | 台 | 1 |  |  | 灯外壳采用铝合金材料组合而成， 采用飞利浦T8紫外光诱虫灯管作光源，  包装尺寸：650\*220\*450， 净重：4.1kg，毛重：5.3kg； |  |
| 3 | 风幕机 1800\*230\*235 | 台 | 1 |  |  | 绿岛风贯流式风幕机，全铜电机/滚珠轴承/120mm塑料大风轮，金属烤漆外壳/1.5米三插电源线。电压：220v，功率：290w，风量：2700m3/h |  |
| 4 | 双头双撑炒炉（2200\*1250\*800+350） | 台 | 1 |  |  | 台面采用1.5mm厚304不锈钢板；热负荷 ：42千瓦\*2，生铁圈/整体炉膛尺寸 ：φ350。主火炉围/尾围尺寸 ：φ570/φ410，环保预混炉头 ，一键式风机，熄火保护及电子打火设计，风机电压/电量 ： 220V/0.25KW\*2。自动脉冲电子点火，离子火焰监控（电磁安全阀）。进口燃气主火阀，风气联动 。入气口 ：DN40; 入水口 ：DN15; 排水口 ：DN40，运作噪音 ： 无镬 < 70dB , 压镬 < 65dB，一氧化碳排放量 ： < 0.01%。燃气 ： 液化石油气/液化天然气。额定压力 ： 液化石油气2800pa / 天然气2000ps。 |  |
| 5 | 炉拼台（500\*1250\*800+350） | 台 | 2 |  |  | 台面采用1.5mm厚304不锈钢板,补强撑采用1.5毫米不锈钢板,1.5毫米\*38毫米直径不锈钢通。 |  |
| 6 | 单头矮汤炉（600\*760\*500+200） | 台 | 1 |  |  | 台面采用1.5mm厚304不锈钢板；热负荷：24KW，炉头：文华炉头14‘强力炉头，采用风气联动炉头，火力强劲，燃烧噪音小。整体铸铁炉盘，美观大方，方便清理，采用脉冲电子点火控制，操作方便，配备进口燃气开关制，性能可靠。带熄火安全保护装置，使用安全，独立常明火种设置，安全可靠。配置活动盛油盆，方便清洁，入气口：DN25。燃气：液化石油气/天然气。 |  |
| 7 | 紫外线刀具消毒柜400\*140\*650 | 台 | 1 |  |  | 电源：微电脑控制，紫外线灯16W/ 恒温器70W/ 220V/ 50Hz 单相 刀数量：15 把 |  |
| 8 | 燃气双门蒸饭柜（24盘）1100\*800\*1860 | 台 | 1 |  |  | 台面采用1.5mm厚304不锈钢板,浮球控制进水装置。防烫门把手，内置蒸汽机,脉冲电子点火更节能。  电压：220v~，风机功率：250w。 |  |
|  | 单头炒炉（700\*850\*800+350） | 台 | 1 |  |  | 台面采用1.5mm厚304不锈钢板；热负荷 ：42千瓦\*1，生铁圈/整体炉膛尺寸 ：φ350。主火炉围/尾围尺寸 ：φ570/φ410，环保预混炉头 ，一键式风机，熄火保护及电子打火设计，风机电压/电量 ： 220V/0.25KW\*1。自动脉冲电子点火，离子火焰监控（电磁安全阀）。进口燃气主火阀，风气联动 。入气口 ：DN40; 入水口 ：DN15; 排水口 ：DN40，运作噪音 ： 无镬 < 70dB , 压镬 < 65dB，一氧化碳排放量 ： < 0.01%。燃气 ： 液化石油气/液化天然气。额定压力 ： 液化石油气1400pa / 天然气1000ps。 |  |
| 9 | 绞切两用机 580\*420\*780 | 台 | 1 |  |  | 全不锈钢机身，一体刀组采用优质进口钢刀，刀片锋利。全铜芯电机大功率电机，强劲动力。食品级不锈钢梳子，人体动力学设计更安全。优质绞肉刀组，可拆卸可调节，清洗方便。电压：220v，功率：1.1kw，生产能力：300-400kg/h，切片厚度：5mm。 |  |
| 10 | 工作台至下一层板1800\*800\*800 | 台 | 2 |  |  | 台面采用1.5mm厚304不锈钢板,层板采用1.5mm厚不锈钢板，补强撑采用1.5毫米不锈钢板,1.5毫米\*38毫米直径不锈钢通 |  |
| 11 | 大单星台1200\*700\*800+150 | 台 | 2 |  |  | 台面采用1.5mm厚304不锈钢板,星盆1.5mm。补强撑采用1.5毫米不锈钢板,1.5 毫米\*38毫米直径不锈钢通。） |  |
| 12 | 工作台至下一层板1800\*700\*800+150 | 台 | 1 |  |  | 台面采用1.5mm厚304不锈钢板,层板采用1.5mm厚不锈钢板，补强撑采用1.5毫米不锈钢板,1.5毫米\*38毫米直径不锈钢通 |  |
| 13 | 四层排骨货架1200\*500\*1550 | 台 | 2 |  |  | 台面采用1.5mm厚304不锈钢板,补强撑采用1.5毫米不锈钢板,1.5毫米\*38毫米直径不锈钢通。） |  |
| 14 | 不锈钢餐桌1800\*800\*800 | 张 | 4 |  |  | 台面采用2.5mm厚304不锈钢板,1.5 毫米\*38毫米直径不锈钢通。 |  |
| 15 | 不锈钢烟罩 L\*1200\*600 | 米 | 4.6 |  |  | 台面采用1.5mm厚304不锈钢板, |  |
| 16 | 自动灭火装置 | 项 | 1 |  |  | 当油锅着火时，燃烧的火焰产生巨大热量使烟罩温度升高至185度时感温系统启动，将设备内的机械控制阀打开，驱动系统会把压力输入灭火药剂瓶，压力作用使用灭火药剂通过雾化喷嘴喷洒到油锅机烟罩内里，并与燃烧的油发生化学反应，形成覆盖层，隔绝空气，扑灭火焰，不再复燃。设备自动声光报警，打开水流阀并且还能关闭燃气切断阀同时进行。药剂充装量：10L，灭火种类：油锅火，感温温度：185℃，有效灭火时间：≥30s，雾化喷头：7-10个，感温探测器：3-5个。保护范围：3-5米。 |  |
| **粗加工间** | | |  |  |  |  |  |
| 17 | 环保型灭蝇器（粘捕）650\*220\*450 | 台 | 1 |  |  | 灯外壳采用铝合金材料组合而成， 采用飞利浦T8紫外光诱虫灯管作光源， 包装尺寸：650\*220\*450， 净重：4.1kg，毛重：5.3kg； |  |
| 18 | 四门冰柜 1220\*750\*1950 | 台 | 1 |  |  | 电源：220V/50HZ,输入功率： 780W,电流：4.1A 温度范围 -2～-15℃/0～15℃ 1、内外箱均为SUS304不锈钢板； 2、使用进口风冷压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器； 3、配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水； 4、一体式发泡工艺，整体平整、耐用； 5、产品能在43℃的环境温度下正常工作； 6、置于箱体内部的高效防露加热丝，能有效防止门框结露、滴水，保证客户的使用效果和环境卫生； 7、冰箱配备了门体自动关闭结构。容积：840L |  |
| 19 | 工作台至下一层板1500\*700\*800+150 | 台 | 1 |  |  | 台面采用1.5mm厚304不锈钢板,层板采用1.5mm厚不锈钢板，补强撑采用1.5毫米不锈钢板,1.5毫米\*38毫米直径不锈钢通 |  |
| 20 | 双星带平台1500\*700\*800+150 | 台 | 1 |  |  | 台面采用1.5mm厚304不锈钢板,星盆1.5mm。补强撑采用1.5毫米不锈钢板,1.5毫米\*38毫米直径不锈钢通。 |  |
| **面点间** | | |  |  |  |  |  |
| 21 | 不锈钢烟罩 L\*1200\*500 | 米 | 2 |  |  | 台面采用1.5mm厚304不锈钢板, |  |
| 22 | 四盘二层食品电烤箱1325\*1140\*1660 | 台 | 1 |  |  | 材料：采用优质不锈钢制作；采用进口发热管，火力均匀，微电脑数字控制面板，精确掌控温度。加厚保温层，炉体受热不窜热。双层耐高温玻璃，耐高温密封条，保温性好。，重型脚轮。电压：380v，功率：13kw，温度范围：0-300℃。 |  |
| 23 | 18层不锈钢醒发箱625\*860\*2100 | 台 | 1 |  |  | 材料：采用优质不锈钢304#板制作机身，PU发泡保温箱体，铝合金层架。电子控制面板，喷雾加湿。，电压220V、频率：50Hz、功率：1.8kw、 |  |
| 24 | 15层饼盘架 460\*600\*1800 | 台 | 1 |  |  | 台面采用不锈钢制作;,直径Φ25X1.5mm管制作支架。搭配橡胶万向轮 |  |
| 25 | 多功能和面机560\*850\*1120 | 台 | 1 |  |  | 电压：380v，功率：2.2kw，容量：面粉12.5kg/面团25kg，钩转速rpm：慢140/快280，缸转速rpm：慢12.8/25.5，缸尺寸mm：内径442/内深298. |  |
| 26 | 多功能搅拌机510\*410\*800 | 台 | 1 |  |  | 电压：220v，功率：0.375kw，容量：20L，搅拌抽转速：127/287/534RPM |  |
| 27 | 压面机 650\*660\*1120 | 台 | 1 |  |  | 产品用途 生产饺子皮，馄饨皮，面条。电压 220（V），功率 1.5（Kw）， |  |
| 28 | 单星台 700\*700\*800+150 | 台 | 1 |  |  | 台面采用1.5mm厚304不锈钢板,星盆1.5mm。补强撑采用1.5毫米不锈钢板,1.5毫米\*38毫米直径不锈钢通。 |  |
| 29 | 紫外线杀菌灯 1200\*26 | 台 | 1 |  |  | 光源类型: 紫外线光源，灯头接口（灯头型号）: T8，电压: 220V，功率：40w |  |
| 30 | 环保型灭蝇器（粘捕）650\*220\*450 | 台 | 1 |  |  | 灯外壳采用铝合金材料组合而成， 采用飞利浦T8紫外光诱虫灯管作光源，  包装尺寸：650\*220\*450， 净重：4.1kg，毛重：5.3kg； |  |
| 31 | 平台保鲜工作台配塑料面案板1500\*760\*800+20 | 台 | 1 |  |  | 电源：220V/50HZ，输入功率：316W，电流：1.8A，温度范围 2～12℃ 1、内外箱均为SUS304不锈钢板； 2、使用进口风冷压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器； 3、配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水； 4、整机及台面采用一体式发泡工艺，整体平整、耐用； 5、产品能在43℃的环境温度下正常工作； 6、置于箱体内部的高效防露加热丝，能有效防止门框结露、滴水，保证客户的使用效果和环境卫生； 7、冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户操作。 8、采用“前吸风前排风”设计，更加有利于排风 扇热，适用于高档酒店及明档厨房使用要求。容积：460L，工作台搭配环保塑料白色面板厚度2.0mm。 |  |
| 32 | 不锈钢面粉车500\*500\*500 | 台 | 1 |  |  | 台面采用1.5mm厚304不锈钢板, —车体厚度1.5mm/盖板厚度1.5mm —配4个4"车轮，其中两个带刹车掣 |  |
| 33 | 全自动豆浆机连座400\*845 | 台 | 1 |  |  | 采用304#不锈钢桶身，多功能数码显示一键完成，四叶立体刀片研磨现磨无渣，40目长方孔过滤网，确保快速超细过滤。采用进口铜线圈电机，开关式铜芯不锈钢。涡轮式散热风扇。生产容量：15-30L，电压：220v，功率：1800w，加热功率：5000w。 |  |
| 34 | 风幕机 1500\*230\*235 | 台 | 1 |  |  | 绿岛风贯流式风幕机，全铜电机/滚珠轴承/120mm塑料大风轮，金属烤漆外壳/1.5米三插电源线。电压：220v，功率：270w，风量：2700m3/h |  |
| 35 | 不锈钢食品添加剂专柜1200\*500\*1800 | 台 | 1 |  |  | 台面采用1.5mm厚304不锈钢板,层板采用1.5mm厚不锈钢板，柜外身采用1.5mm厚不锈钢板,门外壳采用1.5mm厚不锈钢板，门内胆采用1.0mm厚不锈钢板，补强撑采用1.5mm不锈钢板，不锈钢加锁。 |  |
| **备餐间** | | |  |  |  |  |  |
| 36 | 单星台 700\*700\*800+150 | 台 | 1 |  |  | 台面采用1.5mm厚304不锈钢板,星盆1.5mm。补强撑采用1.5毫米不锈钢板,1.5毫米\*38毫米直径不锈钢通。 |  |
| 37 | 单通工作台 1800\*800\*800 | 台 | 1 |  |  | 台面采用1.5mm厚304不锈钢板,层板采用1.5mm厚不锈钢板，柜外身采用1.5mm厚不锈钢板,门外壳采用1.5mm厚不锈钢板，门内胆采用1.0mm厚不锈钢板，补强撑采用1.5mm不锈钢板 |  |
| 38 | 美的电磁炉  340\*208\*432 | 台 | 1 |  |  | 双层加大线圈，增加加热面积，底部磁柱设计，锁住磁场，火力集中，蓝色线圈骨架，有效散热，保持恒定火力。美的聚能环设计，有效减少磁力线散失，大幅度降低电辐射。电压：220v~功率：2100w，宽电压，多功能，七重保护，大风机，定时功能，汉森面板。 |  |
| 39 | 食品留样柜 590\*630\*1780 | 台 | 2 |  |  | 电源：220V/50HZ,输入功率： 280W,电流：1.6A 温度范围 0～15℃ 1、内外箱均为SUS304不锈钢板； 2、使用进口风冷压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器； 3、配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水； 4、一体式发泡工艺，整体平整、耐用； 5、产品能在43℃的环境温度下正常工作； 6、置于箱体内部的高效防露加热丝，能有效防止门框结露、滴水，保证客户的使用效果和环境卫生； 7、冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户操作 。容积：188L |  |
| **消毒间** | | |  |  |  |  |  |
| 40 | 风幕机 1500\*230\*235 | 台 | 1 |  |  | 绿岛风贯流式风幕机，全铜电机/滚珠轴承/120mm塑料大风轮，金属烤漆外壳/1.5米三插电源线。电压：220v，功率：270w，风量：2700m3/h |  |
| 41 | 环保型灭蝇器（粘捕）650\*220\*450 | 台 | 1 |  |  | 灯外壳采用铝合金材料组合而成， 采用飞利浦T8紫外光诱虫灯管作光源， 配送20张粘蝇纸； 包装尺寸：650\*220\*450， 净重：4.1kg， 毛重：5.3kg； |  |
| 42 | 四层排骨货架 1200\*500\*1550 | 台 | 1 |  |  | 台面采用1.5mm厚304不锈钢板,补强撑采用1.5毫米不锈钢板,1.5毫米\*38毫米直径不锈钢通。） |  |
| 43 | 三星洗碗台1800\*700\*800+150 | 台 | 1 |  |  | 台面采用1.5mm厚304不锈钢板,星盆1.5mm。补强撑采用1.5毫米不锈钢板,1.5毫米\*38毫米直径不锈钢通。 |  |
| 44 | 不锈钢双门消毒柜1310\*650\*1915 | 台 | 1 |  |  | 不锈钢机身，微电脑控制。铝合金把手，防护型门控开关，热风循环6组风机，120℃高温消毒，循环吹送热风。，定时消毒，二星级消毒标准杀死顽固，大肠，乙肝等高传染性细菌。消毒方式 远红外线高温，电源电压 220v/50hz，容量 900升，消毒时间 ≥30min，容量 900升，消毒温度 125度，额定功率 4400W |  |
| 45 | 不锈钢保洁柜 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| **熟食加工间/G** | | |  |  |  |  |  |
| 46 | 风幕机 1500\*230\*235 | 台 | 1 |  |  | 绿岛风贯流式风幕机，全铜电机/滚珠轴承/120mm塑料大风轮，金属烤漆外壳/1.5米三插电源线。电压：220v，功率：270w，风量：2700m3/h |  |
| 47 | 环保型灭蝇器（粘捕）650\*220\*450 | 台 | 1 |  |  | 灯外壳采用铝合金材料组合而成， 采用飞利浦T8紫外光诱虫灯管作光源，  包装尺寸：650\*220\*450， 净重：4.1kg，毛重：5.3kg； |  |
| 48 | 单星台 700\*760\*800+150 | 台 | 1 |  |  | 台面采用1.5mm厚304不锈钢板,星盆1.5mm。补强撑采用1.5毫米不锈钢板,1.5 毫米\*38毫米直径不锈钢通。 |  |
| 49 | 保鲜工作台 1800\*760\*800 | 台 | 1 |  |  | 电源：220V/50HZ，输入功率：316W，电流：1.8A，温度范围 2～12℃ 1、内外箱均为SUS304不锈钢板； 2、使用进口风冷压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器； 3、配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水； 4、整机及台面采用一体式发泡工艺，整体平整、耐用； 5、产品能在43℃的环境温度下正常工作； 6、置于箱体内部的高效防露加热丝，能有效防止门框结露、滴水，保证客户的使用效果和环境卫生； 7、冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户操作。 8、采用“前吸风前排风”设计，更加有利于排风 扇热，适用于高档酒店及明档厨房使用要求。容积：460L |  |
| **厨房排烟系统** | | |  |  |  |  |  |
| 50 | 集烟管 | 米 | 19 |  |  | 镀锌板1.0厚 |  |
|  | 集烟管弯头 | 个 | 6 |  |  | 镀锌板1.0厚 |  |
|  | 炉背墙板 | 米 | 4.5 |  |  | 台面采用1.5mm厚201不锈钢板, |  |
|  | 烟网 | 米 | 6.5 |  |  | 台面采用1.0mm厚201不锈钢板, |  |
|  | 超静音风机5.5千瓦 | 台 | 1 |  |  | ISO９００１论证产品ＣＥ论证产品；ＣＣＣ论证产品 |  |
|  | 静音式油烟静化器 | 台 | 1 |  |  | ISO９００１论证产品ＣＥ论证产品；ＣＣＣ论证产品超低空无烟处理；风量：20000风量。 |  |
|  | 软接 | 个 | 2 |  |  | 耐高温帆布 |  |
|  | 风机支架 | 个 | 2 |  |  | 50\*50角铁 |  |
|  | 减振胶 | 个 | 4 |  |  | / |  |
|  | 法兰 | 副 | 10 |  |  | 40\*40角铁 |  |
|  | 控制箱 | 项 | 1 |  |  | / |  |
|  | 五金配件 | 项 | 1 |  |  | 含含税、油漆等配件 |  |
| **厨房鲜风系统** | | |  |  |  |  |  |
| 51 | 鲜风风管 | 米 | 9 |  |  | 镀锌板1.0厚 |  |
|  | 鲜风管弯头 | 个 | 2 |  |  | 镀锌板1.0厚 |  |
|  | 水冷鲜风机7500风量 | 个 | 1 |  |  | ＣＥ论证产品；ＣＣＣ论证产品；ISO９００１论证产品， |  |
|  | 风机支架 | 个 | 1 |  |  | 40\*40角铁 |  |
|  | 不锈钢风嘴 | 个 | 7 |  |  | 牛眼式 |  |
|  | 安装铺助材料 | 项 | 1 |  |  | / |  |
| **后厨杂件** | | |  |  |  |  |  |
| **序号** | **品名** | **单位** | **数量** | **单价** | **金额** | **材质说明** |  |
| 1 | 不锈钢油缸30cm | 个 | 3 |  |  | 201材质 |  |
| 2 | 不锈钢炸厘32cm | 个 | 3 |  |  | 201材质 |  |
| 3 | 不锈钢油漏30cm | 个 | 3 |  |  | 201材质 |  |
| 4 | 手打炒锅50cm | 个 | 3 |  |  | 手打 |  |
| 5 | 手打炒勺2号2号 | 个 | 4 |  |  | 201材质 |  |
| 6 | 手打炒铲2号 | 个 | 2 |  |  | 201材质 |  |
| 7 | 锅刷大号大号 | 个 | 10 |  |  | 全竹 |  |
| 8 | 保鲜盒大号 | 个 | 20 |  |  | PE料 |  |
| 9 | 保鲜盒小号 | 个 | 20 |  |  | PE料 |  |
| 10 | 片刀1号 | 个 | 10 |  |  | 双狮 |  |
| 11 | 砍刀大号 | 个 | 2 |  |  | 双狮 |  |
| 12 | 松木菜板20cm | 个 | 3 |  |  | 松木 |  |
| 13 | 塑料菜板15cm | 个 | 2 |  |  | PE料 |  |
| 14 | 不锈钢马斗16cm | 个 | 60 |  |  | 201材质 |  |
| 15 | 不锈钢复底汤桶60cm | 个 | 2 |  |  | 201材质 |  |
| 16 | 脚踏式加盖厨房垃圾桶90L | 个 | 5 |  |  | PE料 |  |
| 17 | 不锈钢方盘60\*40\*4.8 | 个 | 20 |  |  | 201材质 |  |
| 18 | 不锈钢脸盆32cm | 个 | 20 |  |  | 201材质 |  |
| 19 | 不锈钢水勺4斤 | 个 | 5 |  |  | 201材质 |  |
| 20 | 不锈钢加盖桶40cm | 个 | 20 |  |  | 201材质 |  |
| 21 | 不锈钢菜碟45\*30\*4.8 | 个 | 20 |  |  | 201材质 |  |